{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":55,"n_cols":10,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,9],[54,0,54,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["安康学院运动人体科学实验室设备招标采购清单"]
["序号","仪器名称","品牌","参考型号","规格","单位","数量","参考单价(元）","金额(元）","备注"]
[1,"人体全身骨骼（男性）",null,"YLM/11101/1","真人等大","套",1]
[2,"人体全身骨骼（女性）",null,"YLM/11101/1","真人等大","套",1]
[3,"人体解剖全身分解模型",null,"YLM/A10001","真人等大","套",1]
[4,"人体关节模型",null,"YLM/A10002","真人等大","套",1]
[5,"人体颅骨分解模型",null,"YLM/A10003","真人等大","套",1]
[6,"手部分解模型",null,"YLM/A10004","真人等大","套",1]
[7,"足部分解模型",null,"YLM/A10004","真人等大","套",1]
[8,"人体全身肌肉附内脏模型",null,"YLM/A10005","真人等大","套",1]
[9,"人体全身肌肉运动模型",null,"YLM/A10006","真人等大","套",1]
[10,"胸腔解剖模型",null,"YLM/A10007","真人等大","套",1]
[11,"消化系统解剖模型",null,"YLM/A12001","真人等大","套",1]
[12,"神经系统模型",null,"YLM/A18101","真人等大","套",1]
[13,"泌尿系统模型",null,"YLM/A14001","真人等大","套",1]
[14,"呼吸系统模型",null,"YLM/A13008","真人等大","套",1]
[15,"心血管系统模型",null,"YLM/A10012","真人等大","套",1]
[16,"感官模型",null,"YLM/A10013","真人等大","套",1]
[17,"生殖与生长发育",null,"YLM/A10014","真人等大","套",1]
[18,"人体解剖彩色挂图",null,null,"260张，封塑纸（整套）","套",1]
[19,"有氧功率自行车",null,"瑞典MONARK","在机器内部有一个微电脑，内有四个预制好的测试程序。科研人员可以自己编制和储存测试程序。所有的测试结果都可以通过计算机打印出来，测试数据也可以存在计算机的硬盘中作进一步的分析和比较。\n可进行最大摄氧量、恒功率和恒力矩测试，用于体育教学、健身评估、机能测试及体育医疗、研究、康复等。实时显示心率、转速、功率等指标以及最大摄氧量绝对值和相对值。做恒功率、恒阻力、恒心率练习或测试。可进行无氧功及递增负荷测试或练习。","台",1]
[20,"全自动肺功能测试仪",null,"FGC-A+","中文显示,采用先进的微电脑处理系统，通过呼吸流量传感器，测量出人体的呼气功能和吸气功能，再经过分析、处理，由液晶显示器（LCD）显示和图形打印机经果。可以同时检测出人体的用力肺活量、肺一、量大通气量、气道阻力、小气道状况等主面的数据及基曲线，并对受测者的肺功能障碍进行自动分型。","台",1]
[21,"便携式血乳酸分析仪",null,"Lactate-scout","测试范围：0.5～25.0mmol/l；校正值：3～8%；仪器自身可存储250个测试结果，可以与电脑联接，软件包括个体的训练监控程序；仪器配便携包。","台",1]
[22,"彩色分辨视野仪",null,"BD-Ⅱ-108","国产","台",10]
[23,"高级急救心肺复苏模拟人",null,"KAS/CPR500","真人等大；大屏幕液晶显示人工呼吸与胸外按压、脉搏心电动态的模拟显示； \n模拟标准气道开放显示、语言提示。 \n人工手位胸外按压指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：\n1、按压位置正确、错误的指示灯显示；液晶计数显示；错误的语言提示。 \n2、 按压强度正确、错误的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度；正确、错误的液晶 计数显示及错误的语言提示。 \n人工口对口呼吸（吹气）的指示灯显示、液晶计数显示、语言提示：\n1、吹入的潮气量≤700ml~1000ml≤的显示由条形（黄、绿、红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量度；正确、错误 的液晶计数显示及错误的语言提示。 \n操作频率：最新国际标准：100次/分。 \n操作方式：训练操作；单人操作；双人操作。 \n操作时间：选择设定操作时间，操作过程倒计时提示。 \n语言设定：可进行语言提示设定及提示音量调节设定，或关闭语言提示设定。 \n成绩打印：操作结果可热敏打印长条成绩单与短条成绩单。 \n检查瞳孔反应：考核操作前和考核操作成功后模拟瞳孔由散大、缩小的自动动态变化过程的真实体现。 \n检查颈动脉反应：用手触摸检查，模拟按压操作过程中的颈动脉自动搏动反应，以及考核操作成功后颈动脉自动搏动反应真实体现。 ","套",1]
[24,"电动按摩床",null,"CRS-AS","适用于体育院校运动员按摩，能舒筋活络促进血液循环、消除肌内酸痛、改善新陈代谢从而消除疲劳。 ","台",1]
[25,"针灸、火罐、刮痧板设备",null,null,"套管针10盒，拔罐器2盒，刮痧板10块。","套",1]
[26,"弧形腹肌训练器",null,"E-HFJ",null,"台",1]
[27,"系列哑铃",null,"Lactate-scout","规格：82（L）*52(W)*80(H)cm 质量：37.0KG  用途：进行肌力和医疗体操训练。","套",1]
[28,"喷塑按摩床",null,"CSR-30A",null,"张",4]
[29,"欧姆龙按摩器",null,"MBB-HM","按摩手法：[敲打]和[振动]；折叠式；手动模式：8种速度","台",3]
[30,"滑轮吊环训练器",null,"E-HLD-01","71（L）×16（W）×150（H）cm；额定载荷：15kg","付",1]
[31,"下肢康复训练器",null,"E-XZG","下肢康复训练器由阻尼调节器、电子表、扶手及护套、靠背垫、座垫、脚踏板、滑道、机架等组成。","台",1]
[32,"高级防潮软垫",null,"E-ZHD-03","200（L）×120（W）×10（H）cm ","块",2]
[33,"背力计（电子显示）",null,"F-BLJ","19×16×5,35×35×22cm","只",1]
[34,"保护腰带",null,"A-BHD-02"," 120×15×5cm ","条",2]
[35,"远红外气血循环机",null,"SL-07","自动定时、无线遥控、磁波导入、要用数友技术、十五档速度调节、作档红外线选择、卡路里自动计算。","台",1]
[36,"皮脂厚度计",null,null,"仿日，测量皮下脂肪的厚度","台",1]
[37,"电子反应测试仪",null,"FYS-1","测量范围：0~30s；测量精度：±0.1ms；测试环境：-20~40℃，湿度：≤90%；电源：220V，50Hz","台",1]
[38,"指针式体重称（附身高计）",null,null,"0-160KG","台",1]
[39,"闭眼单腿站立测试仪",null,"BYZL-999",null,"台",1]
[40,"纵跳计",null,"ZT-100",null,"台",2]
[41,"机械秒表",null,504,null,"台",2]
[42,"电子节拍器",null,null,"1、速度范围“30BPM-250BPM.2、节拍：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、时值。4、发音：3种不同强弱的声音。5、节拍器指示：LCD指针和3颗LED指示。6、精度：误差小于0.1%。","台",1]
[43,"电子摸高器",null,"KY-102","适用于弹跳高度的测试","套",1]
[44,"围度尺",null,null,"测量范围：4.0-5.3","把",5]
[45,"腕力器",null,"E-WLQ",null,"台",1]
[46,"户外运动心率表",null,"AXN700","1. 运动显示：在不同锻炼设定中实时显示心率数、秒表计时、时刻、热量消耗、查看运动心率上下限、平均心率、最高心率百分比,当前位置的海拔高度以及相应的高度进展曲线图、垂直上升和下降的运动速度、显示斜坡变化、气压和天气变化等；2.个人热量计算: 具有计算使用者运动中的能量消耗卡路里；3. 高度计：显示当前身处的海拔高度读数与相应的曲线图，以及提升海拔的进程；4. 垂直速度：显示在垂直上升或者下降时的运动速度；5. 气压计：显示气压与温度读数，监测天气变化，具有气压下降响闹警示；6. 指南针：指引与监测正确的方向；7. Polar静止心率测试：通过测量静止心率来确定你对恶劣环境的适应情况；8. Polar有氧健康测试：使用独特的Polar个人有氧健康指数测试；9. 钭坡计；10. 独立倒数 / 顺序数计时器；11.密码心率无线传输：利用心率传输带采集人的心脏电波，通过无线传输技术发送到心率表接收；12. 自动监控报警提示: 若心率偏离目标运动区上下限时，心率表就会发出警示声音；偏离目标心率区警报( 图像) ：三组；偏离目标心率区警报 (声音) ：三组；13.移动连接：最新移动传送技术；14.PC软件，详细训练记录数据统计分析，将户外运动进度传送到个人电脑，进行存储、检阅、集中处理及记录；15. 两地手表模式：可以设置两地时间、日历、秒表；16.防水100米。","台",1]
[47,"多功能训练器（四件组合）",null,"E-GXQ-01","规格：181(L)×145（W)×162（H）cm；\n组件：肩关节旋转训练器、前置旋转训练器、腕关节曲伸训练器、复式墙拉力器四件组合","套",1]
[48,"器皿柜",null,null,"1.8*2*0.5m；6层（具体根据实验室面积定制）","个",2,null,null,"钢木结构"]
[49,"实验台",null,null,"1.2*1.8*1.5m；（具体根据实验室面积定制）","个",2,null,null,"钢木中央实验台"]
[50,"耗材储备柜",null,null,"1.8*1.5*1m；铁皮（具体根据实验室面积定制）","个",2]
[51,"实验配件",null,null,"实验室清洗玻璃器皿、烧杯、试管、载玻片、盖玻片、玻璃管、移液管和实验室其他器皿清洗用途。PP大水槽。","套",2]
["总计"]
["说明：公布的产品型号为参考型号，非指定性要求，设备性能达到或优于参考型号产品性能均可。"]